АДМИНИСТРАЦИЯ ПЯТКОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2024 г                             № 04                                   с. Пятков Лог                            	     

Об утверждении схемы водоснабжения с. Пятков Лог Волчихинского района   Алтайского края на период до 2034 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом муниципального образования Пятковологовской сельсовет Волчихинского района Алтайского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.   Утвердить схему водоснабжения с. Пятков Лог на период до 2034 года (прилагается).
  2.   Обнародовать данное постановление на официальном сайте Администрации Волчихинского района, сборнике нормативных правовых актов Пятковологовского сельсовета Волчихинского района Алтайского края.
    3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.


Глава Пятковологовского сельсовета	                                        Рыбель А.В. 

УТВЕРЖДЕНА
                                                                                  постановлением Администрации
                                                                       Пятковологовского сельсовета
                                                                             от 19.03.2024 № 04



Схема
водоснабжения и водоотведения
муниципального образования
Пятковологовской сельсовет
Волчихинского района
Алтайского края











2024 год.
1. Общие положения
     1. Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности. 
     2. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:
     - определение долгосрочной перспективы развития систем водоснабжения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий;
     - определение возможности подключения к сетям водоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;
     - повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;
     - минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
     - обеспечение жителей Пятковологовского сельсовета водоснабжением;
     - улучшение работы систем водоснабжения;
     - повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;
     - улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.
2. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения
     2.1. Муниципальное образование Пятковологовской сельсовет расположено в северной части Волчихинского района Алтайского края. Территория муниципального образования составляет 10319,3 га.  Протяженность территории МО с запада на восток составляет 13,7 км, с севера на юг 11,6 км. Общая протяженность границы МО составляет 48,7 км. 
     Административным центром является село Пятков Лог. Село образовано в 1920 году. Село расположено в южной части Кулундинской равнины. Расстояние от села Пятков Лог  до районного центра села Волчиха составляет 42 км.
     На территории села проживает по состоянию на 01.01.2024   177 человек. 
     2.2. Климат
     Резкий континентальный с холодной малоснежной зимой, сильными ветрами и метелями и жарким летом. Присуща данному климату сухость воздуха, ветровой режим неблагоприятен для района, присутствует ветровая эрозия. Территория находится в пределах   Кулундинской низменности, представленной плоской, озерной и озерно-оллювиальной равниной, на плоской равнине часто встречаются понижение страроозерных котловин и широкие лиманы, приуроченные к ложбинам древнего стока, приподнятой слабоволнистой равниной.  Средняя температура января -16,5, июля +20. Годовых атмосферных осадков – 400 мм.
     Продолжительность периода со среднесуточной температурой выше 0 С составляет 200 дней.
     Глубина промерзания почвы (средняя)- 265 см.
     Наибольшая высота снежного покрова 25 см в среднем.
     Средняя годовая скорость ветра составляет 8-9 м/сек. Преобладают ветры северо-восточного направления.
     2.3. Существующее функциональное использование территории Берёзовского сельсовета.
Современная структура земель сельского поселения на 01.01.2014 года
	№
п/п
	Состав земель
по категориям
	Общая площадь, га

	1
	2
	3

	1
	Земли поселения
	3269,4

	2
	Земли сельскохозяйственного назначения
	6682

	3
	Земли промышленности
	10

	4
	Земли лесного фонда
	285,6

	5
	Земли водного фонда
	39

	6
	Всего земель в существующих границах поселения
	10286



     2.4. Жилищный фонд
     В настоящее время общая площадь жилищного сектора составляет 4332,1 кв.м.
     Жилая застройка представлена одноэтажными жилыми домами. По видам собственности основная доля (85%) жилого фонда приходится на индивидуальный жилой сектор.
   
  2.5. Общественно-деловая зона
Организации, расположенные в черте населенного пункта поселения,
по состоянию на 01.01.2024 года
Учреждение здравоохранения
	№
	Наименование
	Адрес
	Этажн.
	Руководитель

	1
	ФАП с. Пятков Лог
	С. Пятков Лог, ул. Ленина, 78
	1
	 
тел. 27-3-45


Учреждения культуры
	№
	Наименование
	Адрес
	Этажн.
	Руководитель

	1
	Пятковологовской дом культуры
	С. Пятков Лог, ул. Ленина, 76
	1
	Вароди С.А.


	2
	Библиотека
	С. Пятков Лог, ул. Ленина, 76
	1
	Горлачева С.В.


Предприятия торговли
	№
п/п
	Наименование
	Адрес
	Руководитель, предприниматель

	1
	ИП  Пичугина
розничная торговля
	С. Пятков Лог, ул. Восточная, 20
	Пичугина В.С. 


Организации и учреждения связи
	№
	Наименование
	Адрес
	Этажн.
	Руководитель отделения

	1
	УФПС Алтайского края ФГУП «Почта России» ОПС Пятков Лог
	С. Пятков Лог ул.Ленина, 72
	помещение в    2 этажном здании
	Филонова Е.Д.
тел. 27-3-22


Учреждения жилищно–коммунального хозяйства
	№
	Наименование
	Адрес
	Этажность
	Руководитель

	1
	МУП «Пятков Лог»
	С. Пятков Лог ул.Ленина, 80
	2
	 
тел. 27-3-30



3. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения
3.1. Водоснабжение
     На территории Пятковологовского сельсовета холодное водоснабжение осуществляет:
     - МУП «Пятков Лог». Юридический адрес: 658944, Алтайский край, Волчихинский район, с. Пятков Лог, ул. Ленина, д. 80, телефон 8-(38565)27-3-30.
     Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые, производственно-технические, противопожарные цели.
     Уличные водопроводные сети собраны в общую схему частично тупикового типа.
Данные о водоснабжении с. Пятков Лог
     Начало эксплуатации водопровода в с. Пятков Лог  1971 год.
     На северо-востоке окраины села расположены водонапорные башни № 1 и № 2. Высота водозабора № 1 составляет 12 м., объем 16 м3. Высота водозабора № 2 составляет 15 м, объем 12 м3. Действующий водозабор № 1 представлен одиночными скважинами: №№4/90, 20/90. Скважинами эксплуатируется водоносный верхнеолигоценовый–нижнемиоценовый горизонт. Скважина № 4/90 глубиной 260 м, скважина № 20/90 глубиной 285 м, скважина I-335(резервная) глубиной 280 м.     Скважины оборудованы насосами типа   ЭЦВ-6-10-185, ЭЦВ-6-6,3-225 и ЭЦВ-6-10-235.  
     Водопроводные сети проложены из чугунных, оцинкованных, полиэтиленовых трубопроводов, диаметром от 25 до 100 мм., общей протяженностью  5 км. Износ существующих водопроводных сетей по муниципальному образованию Пятковологовской сельсовет составляет 100 %.
     Уровень потребления воды не превышает 221,4 м3 за сутки и 18,1 тыс.м3 в год.
     Потребление по видам водопользования:
 
     а) хозяйственно-питьевые  нужды населения  – 15,7   м3/сут., 5,7тыс. м3/год;
     б) водоснабжение индивидуального животноводства – 41,6 м3/сут., 8,6 тыс.м3/год;
в) полив приусадебных участков – 6.2 м3/сут., 0,7 тыс м3/год;
г) хозяйственно-питьевые нужды организаций – 157,9м3/сут., 3,1 тыс. м3/год.
     Скважины обеспечены зонами санитарной охраны:
Скважина № 1:
     Первый пояс: размер санитарной зоны 30 м.;
     Второй пояс: (по бактериальному загрязнению) размер санитарной охраны 56х54 м.;
     Третий пояс: (по химическому загрязнению) размер санитарной зоны 550х508 м.
     Скважина № 2:
     Первый пояс: размер санитарной зоны 30 м.;
      Второй пояс: (по бактериальному загрязнению) размер санитарной охраны 56х54 м.;
     Третий пояс: (по химическому загрязнению) размер санитарной зоны 550х508 м.

3.2. Водоотведение
     Централизованная система канализации в селе Пятков Лог отсутствует. Сброс сточных вод от большинства жилых и общественных зданий осуществляется в выгребные ямы.





4. Мероприятия по оптимизации системы водоснабжения посёлка Пятковологовской на расчётный срок (до 2034 года)
	Nп/п
	Наименование мероприятия
	Финансовые потребности, тыс.руб

	1
	Замена насоса
	80

	2
	Частичная замена чугунных труб на ПВД шланг
	30,0

	3
	Содержание в исправном состоянии оборудования и зон санитарной охраны
	200,0

	4
	Хлорирование резервуаров и разводных путей
	400

	5
	Замена водонапорной башни
	3500

	6
	Установка заглубленных павильонов над скважинами
	20

	7
	Частичный ремонт системы водоснабжения
	50

	
	ИТОГО
	4280
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