АДМИНИСТРАЦИЯ КОМИНТЕРНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА                                                                     ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2024 г.                                  № 6                                             п. Коминтерн
Об утверждении схемы водоснабжения п. Коминтерн Волчихинского района Алтайского края
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:                                                                                                         

  
1.   Утвердить схему водоснабжения п. Коминтерн Волчихинского района Алтайского края на период до 2035 года.
2.    Разместить настоящее постановление и схему водоснабжения на

информационном стенде Администрации Коминтерновского сельсовета.
3. Постановление № 15 от 04.09.2014 г. № 15 «Об утверждении схемы водоснабжения п. Коминтерн Волчихинского района Алтайского края на период до 2023 года» признать утратившим силу.

 3.    Контроль за  исполнением  настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Администрации                                                                                                                Коминтерновского сельсовета                                                     А.А. Степанцов
УТВЕРЖДЕНА

                                                                        постановлением Администрации

                                                                       Коминтерновского сельсовета

                                                                             от 18.03.2024 № 6
Схема

водоснабжения и водоотведения

муниципального образования

Коминтерновский сельсовет

Волчихинского района

Алтайского края

2024 год.
1. Общие положения

     1. Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности. 

     2. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

     - определение долгосрочной перспективы развития систем водоснабжения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий;

     - определение возможности подключения к сетям водоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

     - повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

     - минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

     - обеспечение жителей Коминтерновского сельсовета водоснабжением;

     - улучшение работы систем водоснабжения;

     - повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

     - улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

2. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения

     2.1. Муниципальное образование Коминтерновский сельсовет расположено в северной части Волчихинского района Алтайского края. Территория муниципального образования составляет 9441 га. 
     Административным центром является посёлок Коминтерн. Посёлок образован в 1928 году. Посёлок расположен в южной части Кулундинской равнины. Расстояние от посёлка Коминтерн  до районного центра села Волчиха составляет 33 км.

     На территории села проживает по состоянию на 01.01.2024   236 человека. 

     2.2. Климат

     Континентальный с холодной малоснежной зимой, сильными ветрами и метелями и жарким летом. Рельеф – равнинный (южная часть Кулундинской равнины). Средняя температура января -16,5, июля +20. Годовых атмосферных осадков – 433 мм.

     Продолжительность периода со среднесуточной температурой выше 0 С составляет 192 дня.

     Глубина промерзания почвы (средняя)- 260 см.

     Наибольшая высота снежного покрова 23 см в среднем.

     Средняя годовая скорость ветра составляет 4,5 м/сек. Преобладают ветры юго-западного направления.

     2.3. Существующее функциональное использование территории Коминтерновского сельсовета.

Современная структура земель сельского поселения на 01.01.2024 года

	№

п/п
	Состав земель

по категориям
	Общая площадь, га

	1
	2
	3

	1
	Земли поселения
	200

	2
	Земли сельскохозяйственного назначения
	8712

	3
	Земли промышленности
	12

	4
	Земли лесного фонда
	11

	5
	Земли водного фонда
	-

	6
	Всего земель в существующих границах поселения
	9441


     2.4. Жилищный фонд

     В настоящее время общая площадь жилищного сектора составляет 8992кв.м.
     Жилая застройка представлена одноэтажными жилыми домами. По видам собственности основная доля (95%) жилого фонда приходится на индивидуальный жилой сектор.

  2.5. Общественно-деловая зона

Организации, расположенные в черте населенного пункта поселения,

по состоянию на 01.01.2024 года

Учреждения образования
	№
	Наименование
	Адрес
	Этажн.
	Руководитель

	1
	Коминтерновский филиал МКОУ «Волчихинская СШ №2»
	п.Коминтерн, ул. Садовая, 2а, 
	1
	Суязова И.И.
тел. 26-1-35


Учреждение здравоохранения
	№
	Наименование
	Адрес
	Этажн.
	Руководитель

	1
	ФАП П.Коминтерн
	П.Коминтерн, ул. Молодежная, 12
	1
	Беккер С.А.
тел. 26-331


Учреждение культуры

	№
	Наименование
	Адрес
	Этажн.
	Руководитель

	1
	Коминтерновский дом культуры
	П.Коминтерн, ул. Гагарина, 11
	2
	Франк С.А.


	2 
	ОБО № 12
	П.Коминтерн, ул. Гагарина, 11
	2
	 Паршикова М.И.


Предприятия торговли

	№

п/п
	Наименование
	Адрес
	Руководитель, предприниматель

	1
	ИП Москаленко Г.И. «Глобус»

розничная торговля
	П. Коминтерн ул. Гагарина, 8
	Москаленко Г.И.

	2
	ИП Абрышкина Ж.В. розничная торговля
	П. Коминтерн ул. Гагарина, 7б
	Абрышкина Ж.В.


Организации и учреждения связи

	№
	Наименование
	Адрес
	Этажн.
	Руководитель отделения

	1
	УФПС Алтайского края ФГУП «Почта России» ОПС Коминтерн
	П.Коминтерн ул.Гагарина, 11
	помещение в    2 этажном здании
	Паршикова Н.В.
тел. 26-3-22

	2
	Пожарная часть № 11
	П. Коминтерн, ул. Комсомольская, 9
	1
	Москаленко В.М.

Тел. 26-3-40


Учреждения жилищно–коммунального хозяйства

	№
	Наименование
	Адрес
	Этажность
	Руководитель

	1
	МУП «Коминтерн»
	П. Коминтерн, ул. Гагарина, 11
	Помещение в 2 этажном здании
	тел. 26-1-36


3. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения

3.1. Водоснабжение

     На территории Коминтерновского сельсовета холодное водоснабжение осуществляет:

     - МУП «Коминтерн». Юридический адрес: 658943, Алтайский край, Волчихинский район, п. Коминтерн, ул. Гагарина, д. 11, телефон 8-(38565)26-1-36.

     Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые, производственно-технические, противопожарные цели.

     Уличные водопроводные сети собраны в общую схему частично тупикового типа.

Данные о водоснабжении п. Коминтерн
     Начало эксплуатации водопровода в п. Коминтерн 1976 год.

     На востоке окраины села расположена водонапорная башня высота 15 м., объем 25 м3. рядом с башней находится одна рабочая скважина, глубина 295 м. Скважина оборудована насосом  ЭЦВ. 6.10-185.
     Водопроводные сети проложены из чугунных и полиэтиленовых труб, диаметром 100 мм., общей протяженностью 5,42 км. Износ существующих водопроводных сетей по муниципальному образованию Коминтерновский сельсовет составляет 100 %.

     Уровень потребления воды не превышает 58.9 м3 за сутки и 21,1 тыс.м3 в год.

     Потребление по видам водопользования:

     а) для собственных нужд – 0;

     б) для нужд населения (полив, поение скота) – 19.9 тыс. м3;

     в) для нужд других абонентов – 1,2 тыс. м3.

     Скважина обеспечена зонами санитарной охраны:

     Первый пояс: размер санитарной зоны 30 м.;

     Второй пояс: (по бактериальному загрязнению) размер санитарной охраны 89х54 м.;

     Третий пояс: (по химическому загрязнению) размер санитарной зоны 890х402 м.

Водопроводные сети

	№ п/п
	Наименование улиц, где проходит водопроводная сеть
	Протяжен-

ность (км)
	Диаметр трубы (мм)
	Материал труб

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	70 Лет Октября
	0.8
	100
	Полиэтилен 

	2
	Садовая
	1,0
	100
	Полиэтилен 

	3
	Молодежная
	0,82
	100
	Чугун 

	4
	Гагарина
	0,7
	100
	Чугун 

	5
	Комсомольская
	1,0
	100
	Чугун 

	6
	Коммунаров
	1,1
	100
	Чугун 


Водопользователи:

     -МКОУ «Коминтерновская СШ»;

     - ФАП Коминтерн;

     - КФХ;

     - Магазины;

     - Котельная;

     - школьная столовая;
    - пожарная часть № 11
     - Частный сектор.
Графическая часть
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3.2. Водоотведение

     Централизованная система канализации в посёлке Коминтерн отсутствует. Сброс сточных вод от большинства жилых и общественных зданий осуществляется в выгребные ямы.

4. Мероприятия по оптимизации системы водоснабжения посёлка Коминтерн на расчётный срок (до 2034 года)

	Nп/п
	Наименование мероприятия
	Финансовые потребности, тыс.руб

	1
	Замена насоса
	100,00

	2
	Частичная замена чугунных труб на ПВД шланг
	30,00

	3
	Содержание в исправном состоянии оборудования и зон санитарной охраны
	200,00

	4
	Частичный ремонт системы водоснабжения
	50,00

	
	ИТОГО
	380,00


